GNST-800S
GNST-800S máy phân tích chất lượng nước 
Model: GNST—800S
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GNST-800S là máy dò chất lượng nước di động ngoài trời chuyên nghiệp với thiết kế tích hợp. Nó có thể thực hiện phân tích, làm mát bằng không khí, phát hiện quang phổ và phát hiện điện cực trong cùng một thiết bị. Pin lithium dung lượng lớn tích hợp cho phép hoạt động mà không cần nguồn điện bên ngoài. Thiết bị sử dụng nguồn sáng lạnh LED và cấu trúc quang học nhập khẩu, được trang bị hệ thống phát hiện thông minh Genesite, có thể thực hiện tính toán trung bình dữ liệu hơn mười lần mỗi giây, và bộ xử lý ARM 32-bit ST nhập khẩu, hoạt động nhanh hơn và ổn định hơn. Do đó, các đặc tính thông minh, hiệu suất cao, độ nhiễu thấp và độ ổn định cao của máy đo chất lượng nước được hiện thực hóa một cách vượt trội. Thiết bị tích hợp hơn 800 tiêu chuẩn phát hiện và khí thải chất lượng nước cho các ngành công nghiệp khác nhau, cho phép bạn nhanh chóng nắm được giới hạn phát thải của các chất gây ô nhiễm khác nhau trong nước thải. Màn hình cảm ứng màu 8 inch 2K siêu nét giúp hiển thị kết quả kiểm tra trực quan và rõ ràng.
 
Tại sao nên chọn 800S? Tại sao 800S được gọi là máy phân tích cầm tay hoàn hảo nhất trong dòng 800?

• Dự án phát hiện bằng phương pháp quang phổ hỗ trợ xác định hơn 40 chất gây ô nhiễm trong nước như COD, nitơ amoni, phốt pho tổng, nitơ tổng, pH, độ màu, chất rắn lơ lửng, độ đục, kim loại nặng, v.v.
• Dự án sử dụng phương pháp điện cực để đo pH, độ đục, độ dẫn điện, oxy hòa tan, độ mặn, v.v.
• Cảm biến kỹ thuật số độ chính xác cao, tích hợp chức năng bù nhiệt độ, giúp cải thiện độ chính xác của dữ liệu đo.
• Đầu nối hàng không, tự động nhận dạng các cảm biến kỹ thuật số khác nhau.
• Sự kết hợp giữa phương pháp điện cực và phương pháp quang phổ về cơ bản đáp ứng mọi nhu cầu kiểm tra chất lượng nước ngoài trời, rất tiện lợi và không gây lo ngại.
• Thiết kế nhỏ gọn, pin lithium dung lượng lớn tích hợp, có thể sử dụng để xác định chất lượng mẫu nước ngoài trời.
• Nguồn sáng lạnh LED nhập khẩu có tuổi thọ quang học 200.000 giờ, hiệu suất ổn định và cho kết quả phát hiện chính xác.
• Được trang bị hệ thống phát hiện thông minh Genesite, thiết bị có thể thực hiện tính toán trung bình dữ liệu hơn chục lần mỗi giây và phối hợp với thuật toán lọc để loại bỏ nhiễu và nâng cao độ chính xác của dữ liệu phát hiện.
• Bộ xử lý ARM 32-bit ST nhập khẩu, tốc độ hoạt động nhanh hơn và độ ổn định cao hơn.
• Chức năng Internet vạn vật (IoT), lưu trữ dữ liệu không giới hạn trên máy chủ đám mây Suijing.
• Giao diện USB tích hợp hỗ trợ xuất dữ liệu kiểm tra và cập nhật chương trình.
• Thiết bị tích hợp hơn 800 tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng nước và khí thải cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau, cho phép bạn nhanh chóng nắm được giới hạn phát thải của các chất gây ô nhiễm khác nhau trong nước thải.
• Hệ thống pha loãng, không cần tính toán thủ công, đáp ứng nhu cầu của người dùng trong việc phát hiện nước thải có nồng độ khác nhau.
• Màn hình cảm ứng màu siêu nét 2K, chất lượng hình ảnh rõ nét và phản hồi nhanh nhạy.
• Chất liệu ABS, độ bền cao, chống ăn mòn, vỏ chịu nhiệt độ cao.
• Máy đo chất lượng nước đa thông số cầm tay sử dụng thiết kế tích hợp, một thiết bị duy nhất thực hiện các chức năng xử lý, làm mát bằng khí và đo lường.
• Tự động in kết quả kiểm tra, kiểm tra theo lô, chế độ phát hiện có hướng dẫn và các chức năng khác.
• Hệ thống vận hành có hướng dẫn và thiết kế giao diện người dùng phẳng cho phép người dùng nhanh chóng hoàn thành việc phát hiện chất gây ô nhiễm ngay từ lần đầu tiên.
• Hệ thống xử lý mẫu 6 lỗ tích hợp sẵn có thể hoàn tất quá trình xử lý mẫu chỉ với một cú nhấp chuột.
• Hệ thống làm mát bằng khí 6 lỗ tích hợp không cần chờ làm mát tự nhiên, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ vận hành.
• Được trang bị sẵn thuốc thử, không cần phải hút nhả nhiều lần, chỉ cần thêm mẫu nước vào ống phân tích và tiến hành phân tích để xét nghiệm.

Thông số sản phẩm
	Tên
	Thông số
	Tên
	Thông số

	Phương pháp phát hiện
	Phương pháp đo quang phổ, phương pháp điện cực
	Tuổi thọ nguồn sáng
	200.000 giờ

	Độ phân giải
	0,001
	Nhiệt độ tiêu hóa
	0-170°C

	Dữ liệu đã lưu trữ
	1 triệu
	Mô-đun tiêu hóa
	Bảo hiểm kép bảo vệ quá tải nhiệt độ cao

	Phương pháp đo màu
	Ống tiêu hóa
	Nhiệt độ môi trường xung quanh
	5-40°C

	Quyền lực
	1000W
	Độ ẩm tương đối
	<85%RH

	Pin lithium
	40000mAh
	Nguồn điện
	Điện áp xoay chiều 240V, 50/60Hz

	Lỗ tiêu hóa
	6 mẫu được phân tích đồng thời.
	Kích thước
	420x345x160mm (chiều dài x chiều cao x chiều rộng)

	Lỗ làm mát bằng không khí
	6 mẫu được làm mát bằng không khí đồng thời
	Cân nặng
	8,68 kg


 
Các mục kiểm tra quang phổ
	Mặt hàng
	Phạm vi
	Phương pháp phát hiện

	COD
	0-20000mg/L
	Quang phổ kế kali dicromat

	Tổng lượng phốt pho
	0-20mg/L
	Quang phổ kế amoni molybdat

	Chất rắn lơ lửng
	0-400mg/L
	Đo màu trực tiếp

	Màu sắc
	0-500°
	Hệ thống màu bạch kim coban

	Đồng
	0-100mg/L
	Quang phổ kế 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline

	Crom hóa trị sáu
	0-20mg/L
	Quang phổ kế diphenylcarbazide

	Sắt
	0-100mg/L
	Quang phổ kế Phenanthroline

	Mangan
	0,5-200mg/L
	Quang phổ kế kali periodat

	Sắt
	0-100mg/L
	Quang phổ kế Phenanthroline

	Sulfat
	5-500mg/L
	Quang phổ kế amoni molybdat

	Clo dư
	0-20mg/L
	Quang phổ N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine

	Xyanua
	0-10mg/L
	Phương pháp đo thể tích và đo quang phổ

	Nitrat nitơ
	0-100mg/L
	Phương pháp axit chromotropic

	Clorua
	0-100mg/L
	Quang phổ kế thiocyanat thủy ngân

	Florua
	0-20mg/L
	Quang phổ kế thuốc thử flo

	Chỉ số permanganat
	0,5-5mg/L
	Quang phổ oxy hóa kali permanganat

	Nitơ amoniac
	0-25mg/L
	Quang phổ kế axit salicylic

	Độ cứng tổng thể
	4-600mg/L
	Phương pháp chuẩn độ EDTA

	Tổng độ kiềm
	4-2000mg/L
	Phương pháp chuẩn độ axit clohidric

	Ozone
	0-20mg/L
	Quang phổ DPD

	Silic dioxide
	0-500mg/L
	Quang phổ kế màu vàng silica molypden

	Urê
	0-20mg/L
	Quang phổ kế diacetyl monoxime

	Axit béo dễ bay hơi
	0-5000mg/L
	Phương pháp đo màu

	Nitơ amoniac (nước biển)
	0-5mg/L
	Phương pháp oxy hóa natri hypobromit

	COD (hàm lượng clo cao)
	200-1500mg/L
	Quang phổ kế kali dicromat

	Nitơ amoniac
	0-125mg/L
	Phương pháp thuốc thử Nessler

	Tổng nitơ
	0-100mg/L
	Phương pháp đo quang phổ bằng cách phân hủy kali persunfat kiềm

	Độ đục
	0-500NTU
	Quang phổ kế Formazine

	Niken
	0-50mg/L
	Quang phổ kế Dimethylglyoxime

	Tổng lượng crom
	0-20mg/L
	Quang phổ kế diphenylcarbazide

	Được điều chỉnh
	0-20mg/L
	Quang phổ kế PAN

	Nitrit nitơ
	0-10mg/L
	Quang phổ kế thuốc thử Cadmium

	Tổng lượng clo dư
	0-50mg/L
	Quang phổ kế Xylenol cam

	Sulfide
	0-10mg/L
	Nitrit nitơ

	Phốt phát
	0-20mg/L
	Quang phổ N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine

	Phenol dễ bay hơi
	0-10mg/L
	Quang phổ kế xanh metylen

	Aniline
	0-20mg/L
	Quang phổ kế amoni molybdat

	chất hoạt động bề mặt anion
	0-50mg/l
	quang phổ kế 4-aminoantipyrine

	Nhôm
	0-50mg/L
	N-(1-naphthyl)ethylenediamine azo quang phổ

	Bạc
	0-20mg/L
	Quang phổ kế xanh metylen

	Formaldehyde
	0-5mg/L
	Quang phổ kế Chrome azuro S

	Clo đioxit
	0-10mg/L
	3,5-Br2-PADAP quang phổ

	Axit cyanuric
	0-50mg/L
	Quang phổ kế Acetylacetone

	Độ kiềm của phenolphthalein
	0-40mg/L
	Quang phổ DPD

	Độ cứng của nước mềm
	5-250mg/L
	Đo độ đục

	Coban
	4-2000mg/L
	Chuẩn độ metyl đỏ


 
Các mục phát hiện phương pháp điện cực
	Mặt hàng
	Phạm vi
	Phương pháp phát hiện

	PH
	0-14PH
	Phương pháp điện cực thủy tinh

	Độ mặn
	0-3000PPM
	Phương pháp điện cực

	Độ đục
	0-1000NTU
	Phương pháp tán xạ ánh sáng 90°

	Oxy hòa tan
	0-20mg/L
	Phương pháp điện cực huỳnh quang

	Độ dẫn điện
	0-5000uS/cm
	Phương pháp điện cực

	COD
	0-370mg/L
	Phương pháp chiếu tia cực tím UV

	Nitơ amoniac
	0-100mg/L
	Phương pháp điện cực ion phủ

	Chất rắn lơ lửng
	0-15000mg/L
	Phương pháp ánh sáng tán xạ hồng ngoại

	Nồng độ bùn
	0,01-120000mg/L
	Phương pháp ánh sáng tán xạ hồng ngoại

	Diệp lục
	0-400μg/L hoặc 0-100RFU
	Phương pháp điện cực huỳnh quang

	Tảo lam
	0-200000 tế bào/mL
	Phương pháp điện cực huỳnh quang

	Mục lục
	0-250mg/L
	Phương pháp chiếu tia cực tím UV

	TDS
	0-133000 PPM
	Phương pháp điện cực

	ORP
	-1500-1500mV
	Điện cực bạch kim

	Dầu trong nước
	0-50ppm hoặc 0-0,4FLU
	Phương pháp huỳnh quang tia cực tím

	Clo dư
	0-20mg/L
	Phương pháp điện áp không đổi

	Ozone
	0-20mg/L
	Phương pháp điện áp không đổi

	Clo đioxit
	0-20mg/L
	Phương pháp điện áp không đổi

	Màu sắc
	0-500 độ
	Phương pháp điện cực

	Nitrat
	0-14000ppm
	Phương pháp điện cực

	Nitrat
	0-100mg/L
	Phương pháp chọn lọc ion phủ

	Nitrit
	0-100mg/L
	Phương pháp chọn lọc ion phủ

	Ion canxi
	0-100mg/L
	Phương pháp chọn lọc ion phủ

	ion kali
	0-100mg/L
	Phương pháp chọn lọc ion phủ

	Ion clorua
	0-100mg/L
	Phương pháp chọn lọc ion phủ

	Ion florua
	0-100mg/L
	Phương pháp chọn lọc ion phủ
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